**Стильный дизайн**

TrendVision Tube имеет корпус в форме цилиндра с укороченным креплением. Качественный пластик темно-серого цвета. Питание подается через кронштейн. Наклон устройства регулируется по вертикали. Видеорегистратор можно устанавливать как на лобовое стекло, так и на торпеду автомобиля с помощью надежного 3М-скотча. С торца одной стороны корпуса находится мощный динамик, с другой стороны - слот для microSD карты памяти, закрытый резиновой заглушкой. Сзади находится светодиодный индикатор, информирующий о режимах работы.

**TrendVision Tube отлично впишется в интерьер автомобиля любого класса. Почти не заметен снаружи.**




TrendVision Tube - миниатюрный корпус.

**Высокое качество записи**

В TrendVision Tube установлены процессор [HiSilicon Hi3516С](https://trend-vision.ru/media/files/simple/productfile/CPU_Hi3516C.pdf), CMOS сенсор [Sony IMX322](https://trend-vision.ru/media/files/simple/productfile/Sony_IMX322.pdf), качественный объектив. Сенсор Sony IMX322 обладает большим пикселем (элемент, преобразующий свет в электрический сигнал), высокой чувствительностью, большим динамическим диапазоном. Светосильный стеклянный объектив F=1.8 пропускает больше света чем, обычные объективы и имеет широкий угол обзора. Современный процессор HiSilicon способен обрабатывать видео с разрешением 1920х1080p 30 к/с. Процессор корректирует краеугольные искажения широкоугольной оптики, исключая эффект "рыбьего глаза". Режим "3D-denoise" снижает уровень шумов, обеспечивая четкую картинку.

**Мощный процессор, чувствительный сенсор и светосильный объектив обеспечивают качественное видеоизображение в сложных условиях съемки.**







TrendVision Tube - высококачественная запись

**Встроенный Wi-Fi**


С помощью встроенного Wi-Fi и смартфона можно настраивать регистратор, просматривать реальное видео и запись, скачивать видеоролики. Для этого достаточно установить приложение "TrendVision Tube" с AppStore (Apple) или c PlayMarket (Android) на смартфон. Программа имеет множество настроек. Возможно автоматическое копирование "тревожных" видео и фото на смартфон.

**Удобное дистанционное управление благодаря WiFi.**



TrendVision Tube - видеорегистратор с WiFi

**Функционал**



* Разрешение записи 1920х1080 30 к/с, 1280х720 30 к/с, 640х480 30 к/с
* Запись звука
* Поддержка карт 32GB
* Циклическая запись без пропусков между файлами
* Автоматическое включение и выключение
* G-сенсор. Сохранение файла от стирания. Сохранение 5 сек до и 5 сек после события в отдельный файл
* Тревожная радиокнопка. Сохранение файла от стирания. Сохранение 5 сек до и 5 сек после события в отдельный файл
* Режим фотографирования
* Wi-Fi. Настройка, просмотр, копирование
* Автоматический переворот изображения при повороте в салон

**Мощное программное обеспечение, удобное управление, дистанционная "тревожная" радиокнопка.**



TrendVision Tube - богатый функционал

**Зарядное устройство**

В комплекте видеорегистратора TrendVision TUBE входит премиальный адаптер питания высокого качества. Данный адаптер выполнен в стильном корпусе, который подойдет для салона любого авто. В данном адаптере имеется два выхода USB для того чтобы Вы могли подключить ещё один гаджет к бортовой сети автомобиля.



**Стильная упаковка**

TrendVision TUBE упакован в стильную черную упаковку. Комплектация TrendVision TUBE компактно расположена в отдельных боксах находящихся внутри основной упаковки. Коробка TrendVision TUBE выполнена из качественного, плотного картона высокого качеств с уникальным покрытием приятным на ощупь.

